**CZ návod k použití H61E1
Govee M1 RGBICW 60 LED Smart pásek 5m**

**Bezpečnostní pokyny**Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu.

* Používejte výrobek pouze s dodaným napájecím adaptérem.
* Během instalace a používání buďte opatrní na statickou elektřinu. Udržujte výrobek mimo dosah ostrých předmětů nebo silných korozivních chemikálií.
* Odstraňte hřebíky, kovy nebo jiné vodivé předměty z instalačního povrchu před připevněním světelného pásku, protože by mohlo dojít ke zkratu.
* Neinstalujte světelný pásek v blízkosti zdrojů tepla.
* Nedovolte dětem, aby světelné pásky instalovaly samy.
* Vyhněte se instalaci světelných pásků v blízkosti potenciálně nebezpečných zdrojů (např. svíček, předmětů naplněných kapalinou atd.).
* Před zapnutím světelný pásek rozviňte.
* Vypněte prosím napájení a odpojte adaptér, pokud světelné pásky nebudete delší dobu používat.
* Doporučená provozní teplota je v rozmezí od 0°C do 40°C.
* Skladovací teplota by měla být v rozmezí od -20°C do 60°C.
* Nelepte světelné pásky na skleněný povrch.

**Obsah balení**1x LED světelný pásek
1x Napájecí adaptér
1x Ovládací box
1x Návod k použití

**Technické parametry**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vstup adaptéru** | AC 100-240V, 50/60Hz |
| **Vstup světelného pásku** | DC 24V / 3A |
| **Barva osvětlení** | RGBICW |
| **Délka** | 5 metrů |
| **Způsoby ovládání** | Aplikace, ovládací box, ovládání hlasem |

**CZ**

**Popis funkcí ovládacího boxu**



**Test zapnutí**
Provádí se před instalací.

1. Rozbalte krabici a zkontrolujte všechny položky.
2. Zapněte světelný pásek a zkontrolujte, zda svítí. *Upozornění: Nezapínejte světelný pásek, dokud ho nerozvinete.*

**Kroky instalace***Upozornění: Nepřipojujte napájecí zdroj během instalace a připojování světelných pásků kromě kroku 5.*

1. Očistěte povrch stěny, aby se zbavil prachových částic.
2. Najděte síťovou zásuvku a místo pro umístění a ujistěte se, že světelný pásek je dostatečně dlouhý. Odtrhněte lepidlo na zadní straně ovládacího boxu a přilepte jej na povrch stěny. Pro pohodlnější instalaci prosím v tomto kroku nepřipojujte ovládací box k adaptéru.
3. Ujistěte se, že je světelný pásek pevně připojen k ovládacímu boxu.
4. Odtrhněte lepidlo na zadní straně světelného pásku a konektoru. Přilepte světelný pásek na povrch stěny a silně zatlačte, abyste se ujistili, že je pevně přilepený.
5. Je-li nutné pásek ohnout, snažte se vyhnout elektronickým součástkám, jako jsou světelné kuličky a podložky na světelném pásku, aby nedošlo k poškození pásku.

**Doporučený tip:** Zkuste pásek ohnout s větším radiánem, abyste ochránili světelný pásek a elektronické součástky na něm.



Příklad toho, jak pásek neohýbat:

**Doporučený tip:** Snažte se neohýbat elektronické součástky, jako jsou světelné kuličky nebo spojovací podložka, aby nedošlo ke zkratu.Příklad toho, jak pásek neohýbat: 

1. Připojte adaptér k ovládacímu boxu a zapojte jej do elektrické zásuvky.

**Doporučený tip:**

1. Chcete-li získat lepší zážitek z režimu hudby, doporučujeme umístit ovládací box blízko zdroje zvuku.
2. Pro pevné nalepení světelného pásku použijte prosím dodané upevňovací elipsy montážního držáku na hlavě/konci a ohybových rozích světla.
3. Pokud chcete adaptér nainstalovat na zeď, použijte prosím dodatečnou lepicí pásku, která je součástí balení, abyste zabránili tomu, že adaptér bude tahat za světelný proužek a způsobí jeho odpadnutí.



**Spárování vašeho zařízení s aplikací Govee Home**Ke spárování budete potřebovat:
• WiFi router podporující pásma 2.4GHz a 802.11 b/g/n. Pásmo 5GHz není podporováno.
• Smartphone nebo tablet se systémem iOS 8.0 (nebo vyšší) nebo Android 4.3 (nebo vyšší).

**CZ**

1. Stáhněte si aplikaci Govee Home z App Store nebo Google Play.
2. Zapněte Bluetooth na vašem smartphonu.
3. Otevřete aplikaci, klepněte na ikonu "+" v pravém horním rohu a vyhledejte "H61E1".
4. Klepněte na ikonu zařízení a podle pokynů na obrazovce dokončete párování.

 **Ovládaní zařízení hlasem**

1. Otevřete aplikaci a klepnutím na ikonu zařízení vstupte na stránku s podrobnostmi.
2. Klepněte na ikonu nastavení v pravém horním rohu.
3. Vyberte možnost „Using Guidance“ a podle pokynů na obrazovce ovládejte zařízení hlasem.

**Odstraňování problémů**

1. **Světelné pásky nefungují.**
• Zkontrolujte, zda používáte dodávaný originální adaptér.
• Vypněte a znovu zapněte světelný proužek. Ujistěte se, že jsou adaptér a ovládací box zapnuté.
• Dlouze stiskněte a podržte vypínač na ovládacím boxu a čtyřikrát rychle stiskněte prostřední tlačítko (knoflík) pro obnovení továrního nastavení.
2. **Světelný pásek nezobrazuje plnou zvolenou barvu/Některé světelné korálky se nerozsvítí.**
• Kontaktujte prosím technickou podporu Govee nebo svého prodejce.
3. **Nelze se připojit k aplikaci Govee Home.**
• Nepřeskakujte připojení Bluetooth v aplikaci.
• Ujistěte se, že máte zapnuté Bluetooth na vašem smartphonu.
• Váš smartphone nemusí být kompatibilní s aplikací Govee Home. Zkuste použít jiný smartphone.
• Vypněte a zapněte světelný pásek a Bluetooth na vašem smartphonu a zkuste to znovu.
• Při připojování se ujistěte, že je váš smartphone ve vzdálenosti do 1 metru od světelného pásku.

• Odstraňte všechny překážky, které jsou mezi světelným páskem a vaším smartphonem.

**CZ**

1. **Nelze se připojit k WiFi.**
• Během nastavení nevynechávejte žádné kroky k WiFi připojení. Ujistěte se, že jste zadali správný název a heslo k WiFi podle pokynů aplikace.
• 5GHz WiFi není podporována. Připojte světelný pásek k pásmu WiFi 2.4G a restartujte router.
• Pomocí smartphonu zkontrolujte, zda je připojení WiFi stabilní.
• Změňte heslo WiFi na kratší. Doporučujeme použít kombinaci maximálně 8 číslic a písmen.
• Světelné pásky nejsou kompatibilní s vaším routerem. Zkuste připojit světelné pásky k hotspotu vašeho smartphonu.
2. **Nelze se připojit k Amazon Alexa.**
• Odpojte všechny spojovací části světelných pásků a poté je znovu pevně připojte.
• Resetujte WiFi na vašem smartphonu.
• Odpojte port adaptéru a znovu jej připojte.

**SK návod na použitie H61E1
Govee M1 RGBICW 60 LED Smart pásik 5m**

**Bezpečnostné pokyny**Prečítajte si a dodržujte všetky bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode.

* Používajte výrobok iba s dodaným napájacím adaptérom.
* Počas inštalácie a používania buďte opatrní na statickú elektrinu. Udržujte výrobok mimo dosahu ostrých predmetov alebo silných korozívnych chemikálií.
* Odstráňte klince, kovy alebo iné vodivé predmety z inštalačného povrchu pred pripevnením svetelného pásika, pretože by mohlo dôjsť ku skratu.
* Neinštalujte svetelný pásik v blízkosti zdrojov tepla.
* Nedovoľte deťom, aby svetelné pásky inštalovali samy.
* Vyhnite sa inštalácii svetelných pásikov v blízkosti potenciálne nebezpečných zdrojov (napr. sviečok, predmetov naplnených kvapalinou atď.).
* Pred zapnutím svetelný pásik rozviňte.
* Vypnite prosím napájanie a odpojte adaptér, pokiaľ svetelné pásky nebudete dlhšiu dobu používať.
* Odporúčaná prevádzková teplota je v rozmedzí od 0°C do 40°C.
* Skladovacia teplota by mala byť v rozmedzí od -20°C do 60°C.
* Nelepte svetelné pásky na sklenený povrch.

**Obsah balenia**1x LED svetelný pásik
1x Napájací adaptér
1x Ovládací box
1x Návod na použitie

**Technické parametre**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vstup adaptéra** | AC 100-240V, 50/60Hz |
| **Vstup svetelného pásika** | DC 24V / 3A |
| **Farba osvetlenia** | RGBICW |
| **Dĺžka** | 5 metrov |
| **Spôsoby ovládania** | Aplikácia, ovládací box, ovládanie hlasom |

**SK**

**Popis funkcií ovládacieho boxu**



**Test zapnutia**
Vykonáva sa pred inštaláciou.

1. Rozbaľte krabici a skontrolujte všetky položky.
2. Zapnite svetelný pásik a skontrolujte, či svieti. *Upozornenie: Nezapínajte svetelný pásik, kým ho nerozviniete.*

**Kroky inštalácie***Upozornenie: Nepripájajte napájací zdroj počas inštalácie a pripájania svetelných pásikov okrem kroku 5.*

1. Očistite povrch steny, aby sa zbavil prachových častíc.
2. Nájdite sieťovú zásuvku a miesto pre umiestnenie a uistite sa, že svetelný pásik je dostatočne dlhý. Odtrhnite lepidlo na zadnej strane ovládacieho boxu a prilepte ho na povrch steny. Pre pohodlnejšiu inštaláciu prosím v tomto kroku nepripájajte ovládací box k adaptéru.
3. Uistite sa, že je svetelný pásik pevne pripojený k ovládaciemu boxu.
4. Odtrhnite lepidlo na zadnej strane svetelného pásika a konektora. Prilepte svetelný pásik na povrch steny a silne zatlačte, aby ste sa uistili, že je pevne prilepený.
5. Ak je nutné pásik ohnúť, snažte sa vyhnúť elektronickým súčiastkam, ako sú svetelné guličky a podložky na svetelnom pásiku, aby nedošlo k poškodeniu pásky.

**Odporúčaný tip:** Skúste pásik ohnúť s väčším radiánom, aby ste ochránili svetelný pásik a elektronické súčiastky na ňom.



Príklad toho, ako pásik neohýbať:

**Odporúčaný tip:** Snažte sa neohýbať elektronické súčiastky, ako sú svetelné guličky alebo spojovacia podložka, aby nedošlo ku skratu.Príklad toho, ako pásik neohýbať: 

1. Pripojte adaptér k ovládaciemu boxu a zapojte ho do elektrickej zásuvky.

**Odporúčaný tip:**

1. Ak chcete získať lepší zážitok z režimu hudby, odporúčame umiestniť ovládací box blízko zdroja zvuku.
2. Pre pevné nalepenie svetelného pásika použite prosím dodané upevňovacie elipsy montážneho držiaka na hlave/konci a ohybových rohoch svetla.
3. Ak chcete adaptér nainštalovať na stenu, použite prosím dodatočnú lepiacu pásku, ktorá je súčasťou balenia, aby ste zabránili tomu, že adaptér bude ťahať za svetelný prúžok a spôsobí jeho odpadnutie.



**Spárovanie vášho zariadenia s aplikáciou Govee Home**Na spárovanie budete potrebovať:
• WiFi router podporujúci pásma 2.4GHz a 802.11 b/g/n. Pásmo 5GHz nie je podporované.
• Smartphone alebo tablet so systémom iOS 8.0 (alebo vyšší) alebo Android 4.3 (alebo vyšší).

**SK**

1. Stiahnite si aplikáciu Govee Home z App Store alebo Google Play.
2. Zapnite Bluetooth na vašom smartfóne.
3. Otvorte aplikáciu, kliknite na ikonu "+" v pravom hornom rohu a vyhľadajte "H61E1".
4. Kliknite na ikonu zariadenia a podľa pokynov na obrazovke dokončite párovanie.

 **Ovládanie zariadenia hlasom**

1. Otvorte aplikáciu a kliknutím na ikonu zariadenia vstúpte na stránku s podrobnosťami.
2. Kliknite na ikonu nastavenia v pravom hornom rohu.
3. Vyberte možnosť „Using Guidance“ a podľa pokynov na obrazovke ovládajte zariadenie hlasom.

**Odstraňovanie problémov**

1. **Svetelné pásiky nefungujú.**
• Skontrolujte, či používate dodávaný originálny adaptér.
• Vypnite a znovu zapnite svetelný prúžok. Uistite sa, že sú adaptér a ovládací box zapnuté.
• Dlho stlačte a podržte vypínač na ovládacom boxe a štyrikrát rýchlo stlačte prostredné tlačidlo (gombík) pre obnovenie továrenského nastavenia.
2. **Svetelný pásik nezobrazuje plnú zvolenú farbu/Niektoré svetelné korálky sa nerozsvieti:**
• Kontaktujte prosím technickú podporu Govee alebo svojho predajcu.
3. **Nedá sa pripojiť k aplikácii Govee Home.**
• Nepreskakujte pripojenie Bluetooth v aplikácii.
• Uistite sa, že máte zapnuté Bluetooth na vašom smartfóne.
• Váš smartfón nemusí byť kompatibilný s aplikáciou Govee Home. Skúste použiť iný smartfón.
• Vypnite a zapnite svetelný pásik a Bluetooth na vašom smartfóne a skúste to znova.
• Pri pripájaní sa uistite, že je váš smartphone vo vzdialenosti do 1 metra od svetelného pásika.
• Odstráňte všetky prekážky, ktoré sú medzi svetelným pásikom a vašim smartfónom.
4. **Nedá sa pripojiť k WiFi.**
• Počas nastavenia nevynechávajte žiadne kroky k WiFi pripojeniu. Uistite sa, že ste zadali správny názov a heslo k WiFi podľa pokynov aplikácie.
• 5GHz WiFi nie je podporovaná. Pripojte svetelný pásik k pásmu WiFi 2.4G a reštartujte router.
• Pomocou smartfónu skontrolujte, či je pripojenie WiFi stabilné.
• Zmeňte heslo WiFi na kratšie. Odporúčame použiť kombináciu maximálne 8 číslic a písmen.
• Svetelné pásiky nie sú kompatibilné s vašim routerom. Skúste pripojiť svetelné pásky k hotspotu vášho smartfónu.
5. **Nedá sa pripojiť k Amazon Alexa.**
• Odpojte všetky spojovacie časti svetelných pásikov a potom ich znovu pevne pripojte.
• Resetujte WiFi na vašom smartfóne.
• Odpojte port adaptéra a znovu ho pripojte.