

**BXAC50 Klimatizace**



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení výrobku značky BLACK + DECKER. Jeho technologie, její design a funkčnost, kromě splnění nejpřísnějších standardů kvality, zajistí úplné a trvalé uspokojení. Před použitím přístroje si pozorně přečtěte pokyny v této příručce a uschovejte je pro pozdější použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodám.

**POKYNY A VAROVÁNÍ PRO BEZPEČNOST**

- Tento přístroj mohou používat osoby, které si přečetly návod a ví, jak to funguje, osoby se zdravotním postižením nebo děti starší 8 let, ale pouze pod dohledem dospělé osoby, nebo pokud obdržely nezbytné instrukce k jejímu použití

- Děti mohou přístroj čistit nebo udržovat pouze tehdy, jsou-li pod dozorem dospělé osoby.

- Tento spotřebič není hračka. Ujistěte se, že si děti s přístrojem nehrají.

- Pokud je připojení k síti poškozeno, musí být vyměněno v autorizovaném servisním středisku. Nepokoušejte se přístroj rozebírat ani opravovat.

 - Tento spotřebič je určen pouze pro domácí, neprofesionální nebo průmyslové použití.

 - Před připojením spotřebiče k síti zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku a volič napětí odpovídají napětí v síti.

- Zkontrolujte, zda zásuvka odpovídá zástrčce spotřebiče. Neprovádějte žádné úpravy zástrčky. Nepoužívejte adaptéry.

- Spotřebič musí být umístěn a používán na rovném a stabilním povrchu.

- Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.

- V případě rozbití části vnějšího krytu spotřebiče okamžitě odpojte zástrčku ze zásuvky, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

- Nepoužívejte spotřebič po pádu, pokud je viditelně poškozen

- Elektrický kabel netahejte. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k zvedání, přenášení nebo odpojování spotřebiče.

 - Síťovou šňůru nezakrývejte kolem spotřebiče.

- Nedovolte, aby se šňůra zachytila ​​nebo zkroutila.

– Nedovolte, aby připojovací kabel visel ze stolu nebo se dostal do kontaktu s horkými povrchy spotřebiče.

 - Zkontrolujte stav napájecího kabelu: Poškozené nebo zkroucené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

- Zařízení není vhodné pro venkovní použití. –

 Pravidelně kontrolujte síťovou šňůru, zda není poškozen, v takovém případě nesmí být spotřebič používán.

- Nenechávejte spotřebič v dešti nebo ve vlhkém prostředí. Vniknutí vody zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

–Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokrýma rukama.

- Před každým použitím zcela odpojte kabel zařízení.

- Nepoužívejte spotřebič, pokud jeho zapínací / vypínací zařízení nefunguje.

- Během používání nepřenášejte spotřebič.

- Přístroj používejte k uchopení nebo přemístění.

- Nepoužívejte vzhůru nohama.

- Odpojte zástrčku ze zásuvky, pokud přístroj nepoužíváte a před prováděním čištění.

- Tento přístroj uchovávejte mimo dosah dětí a / nebo osob s tělesnými, duševními nebo citlivými problémy nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí.

- Ujistěte se, že větrací mřížky spotřebiče nejsou blokovány prachem, nečistotami nebo jinými předměty.

- Udržujte spotřebič v dobrém stavu. Zkontrolujte, zda jsou pohyblivé části dobře upevněny a zda se neuvízly, zda nejsou žádné zlomky a zda neexistují žádné jiné situace, které by mohly poškodit správnou funkci spotřebiče.

- Nikdy nenechávejte spotřebič připojený k síti a bez ovládání. Úspora energie a prodloužení životnosti spotřebiče.

**Servis:**

- Výrobce ruší záruku a odmítá veškerou odpovědnost v případě nevhodného použití spotřebiče nebo v souladu s návodem k použití.

**Popis**

A Ovládací panel

B Přijímač dálkového ovládání

C Vodorovné lamely

D Okno nádrže

E Horní nádrž

F Svislé lamely

G kola

H Odpařovací panel

I Prachový filtr

J Nádržka na vodu

K Nádoba na led

L Dálkové ovládání

1 / a Zapnuto / Vypnuto

Rychlost 2 / b

3 / e Klimatizace

4 / d časovač

5 / f oscilace

6 / c Režim ventilace

7 Kontrolky

**Instalace**

• Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál přístroje.

• Dodržujte zákonné předpisy o vzdálenosti bezpečnost před jinými předměty,

• Ujistěte se, že je spotřebič ve vodorovné poloze.

• Nezakrývejte ani nezakrývejte otvory spotřebiče.

• Nezakrývejte ani nezakrývejte boky spotřebiče: nechte je kolem spotřebiče nejméně 50 cm.

• Aby bylo možné, musí být zástrčka snadno přístupná v případě nouze odpojte.

• Používejte spotřebič s namontovanými koly.

**Montáž baterie**

Varování: Při manipulaci s baterií se vyvarujte a současně se dotýkejte obou pólů způsobil by výboj akumulované energie,

přímo ovlivňující životnost baterie.

* Sejměte kryt prostoru pro baterie.
* Zkontrolujte, zda jste odstranili ochrannou fólii baterie z plastu (některé baterie jsou součástí dodávky)

s ochrannou fólií).

* Připojte baterie v prostoru pro baterie s ohledem na polaritu.
* Zavřete kryt prostoru pro baterie / baterie.

VÝSTRAHA: Nebezpečí výbuchu, pokud baterie není správně umístěné.

* Tento výrobek obsahuje knoflíkovou buňku. Při požití může dojít k poškození baterie a způsobit vnitřní popáleniny za pouhé dvě hodiny a mohou způsobit smrt.
* Nové a použité baterie skladujte mimo dosah děti. Pokud to není prostor pro baterie správně zavírá, nepoužívejte výrobek a neukládejte ho venku mimo dosah dětí.
* Pokud si myslíte, že baterie mohly být spolknuty nebo mohl přijít do styku s nějakou částí internetu okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
* Pokud obsah baterie přijde do styku s pokožkou, místo okamžitě omyjte trochou vody. Pokud kapalina z baterie přijde do kontaktu s očima, omyjte je mýdlem a vodou po dobu 15 minut nebo dokud podráždění neustává. Informujte ošetřujícího lékaře
* Nespalujte ani nelikvidujte baterie ani zařízení společně do domácího odpadu! **Způsob použití**

Použití:

• Před zasunutím kabelu zcela uvolněte kabel.

• Připojte spotřebič k síti.

• Stiskněte tlačítko 1/a

• Vyberte požadovanou funkci

**Funkce ventilátoru:**

* Stisknutím tlačítka vyberte požadovanou rychlost ventilátoru tlačítko rychlosti (2 / b).

**KLIMATIZACE / funkce zvlhčovače vzduchu:**

* Pomocí tlačítka (3 / e) aktivujte tuto funkci.
* Chcete-li ji deaktivovat, proveďte zpětný chod.

POZOR: Neaktivujte tuto funkci, pokud není voda v nádrži nebo pokud je hladina vody pod minimem.

POZNÁMKA: Důrazně doporučujeme používat i nádoby na led (K) (dříve zmrazené) a studenou vodu pro maximalizaci osvěžující funkce

spotřebiče.

**FUNKCE ČASOVAČE:**

 • Provozní doba spotřebiče může být od 0,5-7,5 hodin.

• Stiskněte tlačítko 4/d. Zobrazí se plánovaný čas nebo zbývající čas

• Funkce automatického vypnutí časovače je k dispozici pouze v případě, že přístroj v provozu.

 Po uplynutí doby se automaticky vypneš

**Oscilace**

• umožňuje nasměrovat tok vzduchu ze zařízení. střídavě vychází vzduch automaticky otočením svislých lamel.

Chcete-li tuto funkci aktivovat, stiskněte tlačítko oscilace 5/f.

* Chcete-li ji deaktivovat, proveďte zpětný chod.
* Vodorovné lamely lze také orientovat ručně.

**REŽIM VENTILÁTORU**

* Tento model má tři režimy ventilace:
* Normální: Ventilátor běží neustále na zvolenou rychlost.
* Breeze: Ventilátor střídá rychlost, simulující pocit lehkého vánku.
* Rozsah těchto variací závisí na vybrané rychlosti.
* Noc: Při rychlosti 3 ventilátor pracuje jako na rychlost 3 režimu větru asi 30 minut, pak přepněte do vánku s rychlostí 2 na dalších 30 minut a nakonec přepněte do režimu větru s rychlostí 1, dokud nezhasne nebo dokud neskončí uvedený čas v časovači. Při rychlosti 2 běží ventilátor jako při rychlosti 2 vánku asi 30 minut, poté přepněte do režimu vánku s rychlostí 1 dokud nezhasne nebo neskončí čas uvedený v časovači. Při rychlosti 1 pracuje ventilátor jako rychlostí 1 vánku, dokud se nevypne nebo čas uvedený v časovači končí.
* Pro aktivaci této funkce stiskněte tlačítko (6 / c).
* Chcete-li ji deaktivovat, proveďte zpětný chod.

**Jakmile spotřebič již nechcete používat.**

* Vypněte spotřebič stisknutím vypínače vypnutí (1 / a).
* Odpojte zařízení od sítě.
* Před odložením nádržky na vodu ji vyprázdněte a vyčistěte.
* Vyčistěte spotřebič

**JAK NAPLNIT / VYPRÁZDNIT NÁDRŽ VODY:**

* Nádrž na vodu (J) je umístěna vzadu a ve spodní části spotřebiče.
* Vypněte a odpojte spotřebič od elektrické sítě před provedením této operace ..
* Vyjměte 1/3 nádrže a naplňte ji vodou.
* Nádrž lze plnit také přes horní část.
* Otevřete víko a pomalu nalijte vodu dovnitř, aby ho mohl vypustit, aniž by ho nechal přetéct.
* Po vypnutí počkejte alespoň 2 minuty spotřebiče, aby měl dostatek času na vodu z trubice a absorpčního panelu, aby se spustily dolů do nádrže.
* Vyjměte nádržku na vodu a oddělte čerpadlo, otočením dvou tlačítek. Opatrně vyprázdněte nádrž.
* Vytáhněte zástrčku ze sítě a vyčkejte na ni před čištěním přístroj vychladne.

**Nikdy neponořujte přístroj do kapaliny nebo do vody.**

**ČIŠTĚNÍ**

* Před čištěním odpojte zástrčku ze zásuvky a počkejte, až přístroj vychladne.
* Klimatizaci vyčistěte vlhkým hadříkem a poté ji osušte.
* K čištění nepoužívejte rozpouštědla ani produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako jsou bělicí prostředky nebo abrazivní prostředky.
* Spotřebič neponořujte do vody nebo jiných kapalin, ani jej neumývejte tekoucí vodou.

**Čištění vzduchového filtru**

* Vyčistěte vzduchové filtry každé 2 týdny. Pokud je filtr plný prachu, jeho výkon bude snížen.
* Vzduchové filtry umyjte opatrným ponořením do vody vlažný s neutrálním čisticím prostředkem, opláchněte a zcela vysušte ve stínu.
* Opět je nainstalujte.

**ÚDRŽBA VÝPARNÍHO PANELU:**

* Odpařovací panel (H) musí být vyměněn přibližně každých 1 500 hodin používání. Tyto panely lze zakoupit prostřednictvím naší technické asistenční služby.
* Vypněte a odpojte spotřebič od elektrické sítě před provedením této operace.
* Chcete-li vyměnit odpařovací panel, vyjměte filtr vzduchu a oddělte od něj panel.
* Opatrně vložte novou absorpční vložku a filtr znovu připevněte šrouby.

**Po pravidelné údržbě:**

• Vypněte spotřebič a odpojte jej od sítě.

• Přístroj skladujte na suchém místě.

• Vyjměte baterie z dálkového ovladače a uložte je.

**Anomálie a opravy**

- V případě poruchy se obraťte na autorizované servisní středisko. Nepokoušejte se přístroj rozebírat ani opravovat: může to být nebezpečné.

Pro produkty Evropské unie a / nebo v případě, že je to stanoveno právními předpisy země původu: Ekologický a recyklovatelný výrobek

- Materiály tvořící obal tohoto spotřebiče jsou součástí systému sběru, klasifikace a recyklace. Pro likvidaci použijte vhodné veřejné nádoby vhodné pro každý typ materiálu.

- Výrobek neobsahuje koncentrace látek považovaných za škodlivé pro životní prostředí.

- Tento symbol označuje, že pro likvidaci výrobku na konci jeho životnosti musí být tento výrobek uložen v autorizovaném obchodě s odpady pro separovaný sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).

- Následující informace specifikují charakteristiky ekologického designu:

Tento přístroj splňuje směrnici o nízkém napětí 2014/35 / EU, směrnici 2014/30 / EU o elektromagnetické kompatibilitě, směrnici 2011/65 / EU o omezeních používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnici 2009 / 125 / CE o ekodesignu výrobků využívajících energii.

Model: BXPAC9000E

Jmenovitý chladicí výkon (pro chlazení) 2,61 kW

Jmenovitý výkon použitý pro chlazení (PEER) 1,01 kW

Koeficient energetické účinnosti (EERd) 2.63

Příkon v pohotovostním režimu (PSB) 0,5 W

Spotřeba elektřiny u jednokanálových / dvoukanálových spotřebičů (QDD, QSD) Větrání

QSD: 1,0012 kWh / h

Hlučnost (LWA) 65 dB (A)

Potenciál globálního oteplování (GWP) 2088 kgCO2eq.