CZ 1) Sloupněte samolepku ze spodní části držáku, uvolněte pojistku přísavky, držák umístěte na požadované a očištěné místo na palubní desce a poté zajistěte pojistku přísavky. 2) Vložte telefon (na výšku) do držáku, který sám telefon přichytí a přizpůsobí se rozměrům telefonu.

SK 1) Zlúpnite samolepku zo spodnej časti držiaka, uvoľnite poistku prísavky, držiak umiestnite na požadované a očistené miesto na palubnej doske a potom zaistite poistku prísavky. 2) Vložte telefón (na výšku) do držiaka, ktorý sám telefón prichytí a prispôsobí sa rozmerom telefónu.

PL 1) Odklej naklejkę od spodu uchwytu, zwolnij blokadę przyssawki, umieść uchwyt w żądanym i oczyszczonym miejscu na desce rozdzielczej, a następnie zabezpiecz blokadę przyssawki. 2) Włóż telefon (portret) do uchwytu, który sam utrzyma telefon i dopasuje się do wymiarów telefonu.

HU 1) Húzza le a matricát a tartó aljáról, oldja ki a tapadókorongos zárat, helyezze a tartót a kívánt és megtisztított helyre a műszerfalon, majd rögzítse a tapadókorongos zárat. 2) Helyezze be a telefont (portré) a tartóba, amely magát a telefont fogja tartani, és alkalmazkodik a telefon méreteihez.

SLO 1) Odlepite nalepko z dna držala, sprostite prisesek, namestite držalo na želeno in očiščeno mesto na armaturni plošči in nato pritrdite prisesek. 2) Telefon (portret) vstavite v držalo, ki bo držalo sam telefon in se prilagajalo dimenzijam telefona.

HR 1) Odlijepite naljepnicu s donje strane držača, otpustite bravu usisne čašice, postavite držač na željeno i očišćeno mjesto na instrument ploči i zatim učvrstite bravu usisne čašice. 2) Umetnite telefon (portret) u držač koji će držati sam telefon i prilagođavati se dimenzijama telefona.