Winix ZERO PRO

**Čistička vzduchu ZERO PRO je TOP modelem výkonných čističek Winix zaměřená na špičkovou filtraci s nadstandardním technickým provedením a velmi příznivou cenou. Nabízí plně automatický režim se dvěma senzory pro udržení nejvyšší kvality vzduchu.**

Čištění vzduchu probíhá ve čtyřech stupních pomocí omyvatelného předfiltru, True HEPA filtru, AOC™ filtru s aktivním uhlím a technologií PlasmaWave® s účinností 99,97 %.

Čistička je vhodná do větších prostor, jako jsou např. obývací pokoje nebo větší kanceláře. Výkon, vysoká účinnost a nízká spotřeba energie je zaručená certifikacemi. ZERO PRO nabízí špičkovou filtraci a technické provedení za velmi přijatelnou cenu.

Velmi účinný filtrační systém odstraňuje ze vzduchu prach, pyl, zvířecí alergeny, cigaretový kouř, bakterie a viry, spory plísní, organické chemické látky a pachy z domácnosti.

PlasmaWave® vytváří kladné a záporné ionty, díky nimž se nečistoty ve vzduchu rozkládají na molekulární úrovni a navíc dochází k jeho svěžímu nabití, jako je tomu v přírodě.

* **doporučeno pro místnosti do 120 m2**(běžné čištění, prevence)
* doporučená velikost místnosti pro alergiky a astmatiky je do 42 m2(přefiltrovaní 4,5× za hodinu)
* **rychlost čištění průměrné velikosti místnosti 20 m2: 6 minut**
* **maximální vzduchový výkon 470 m3/h**
* **4 stupně čištění s účinností 99,97 %** (omyvatelný předfiltr, True HEPA H13 filtr, AOCTM filtr s aktivním uhlím, PlasmaWave®)
* **AOCTM filtr s aktivním uhlím – 3x účinnější než běžný uhlíkový filtr, dlouhá životnost**
* **PlasmaWave®** – generátor kladných a záporných iontů
* automatický, manuální a noční režim
* **indikátor kvality vzduchu** – zobrazení aktuálního znečištění vzduchu ve 4 úrovních
* **indikátor výměny filtru** – inteligentní vyhodnocení na základě provozní doby a výkonu čištění
* **prachový senzor a senzor těkavých látek** – citlivě vyhodnocuje kvalitu vzduchu a automaticky reguluje výkon
* **světelný senzor** – přepíná do nočního režimu, přičemž ztlumí jas panelu a přepne čističku do tichého režimu
* přehledný dotykový panel s LED indikací
* **časovač** – automatické vypnutí za 1, 4 nebo 8 hodin
* dětský zámek
* úchytka na přenášení
* 5 rychlostních režimů
* příkon: 5–90 W
* nízká hlučnost: 28,3–54,7 dB
* **možnost prodloužení záruky na 3 roky** na základě [registrace](http://www.winix.cz/winix3-roky-zaruka.html) do 30 dnů od nákupu u autorizovaného prodejce

**INDIKÁTOR KVALITY VZDUCHU – snadný přehled o kvalitě vzduchu díky špičkovým senzorům.**

**Senzory prachových částic a těkavých látek**nepřetržitě monitorují kvalitu vzduchu v místnosti a automaticky regulují výkon čističky. Když senzory zaznamenají znečištění (zvířený prach, kouř, pach, těkavé chemické látky) změní se barva indikátorů kvality vzduchu a spustí se vyšší rychlost čištění. Takto čistička díky senzorům aktivně reaguje na znečištění ve vzduchu, které byste jinak dýchali.

**JEDNODUCHÝ A VYSOCE ÚČINNÝ FILTRAČNÍ SYSTÉM**

* **AOCTM filtr s aktivním uhlím** – nejlepší ochrana proti zápachu ze zvířat a vaření, kouři nebo těkavým organickým látkám.
* **True HEPA filtr H13** – zachytí až 99,97 % všech alergenů a nečistot od velikosti 0,3 mikronu jako jsou pylová zrnka, roztoči, spóry plísní, ultrajemné částice prachu, zvířecí alergeny, bakterie, mikroorganismy a kouř.
* **PlasmaWave** – vytváří hydroxyly, které neutralizují pachy, škodlivé plyny, těkavé organické látky a ničí viry a bakterie. Čištěním nevzniká škodlivý ozón.

**CERTIFIKACE**

* **ECARF** – tuto certifikaci získávají pouze výrobky, které splňují přísná kritéria účinnosti a jsou tedy vhodné pro lidi trpící alergiemi. Jedním z požadavků je i přísné kritérium týkající se produkce ozonu.
* **UK Allergy** – tento certifikát udělený The British Allergy foundation deklaruje, že produkt byl testován v nezávislé laboratoři s prokázáním účinnosti na odstranění či snížení alergenů.
* **Zaručená účinnost ProAlergiky.cz**– schváleno českými odborníky na alergie, astma a atopický ekzém.



Produktové video

<https://www.youtube.com/watch?v=TCxqyrXZZYA>