**SOGO SS-3860 Vlasový kartáč-vysoušeč CZ, SK**

**Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití CZ.**

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky SOGO (firmy Sanysan). Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. SOGO ani importér nenese žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem. Bezpečnostní pokyny:

Při rozbalování ihned znehodnoťte plastové sáčky, v kterých je výrobek zabalen. Výrobky SOGO jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud není v bezvadné m stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům, pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě, používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojujte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte, máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosi. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz, musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení, jsou-li opatřeny krytem, pak i ním. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody, pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahejte za přívodní kabel, nenechávejte viset přívodní kabel přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Na to dbejte zejména u přístrojů, v nebo na kterých, se připravují horké potraviny. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje, u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémy. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný elektrický přístroj SOGO nepoužívejte, pokud se koupete nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je takováto osoba předem nepoučila, jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu, pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte, je-li poškozena zástrčka nebo přívodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obracejte na odborný servis. Technická specifikace přístroje je uvedena v originálním návodu.

**POPIS:**

A. Měkký silikonový hřeben F. Mřížka vstupu vzduchu

B. Hliníková deska G. Přívodní kabel se závěsným očkem

C. Hladký hřeben

D. Světelná kontrolka provozu

E. Přepínač funkcí 0-vypnuto, 1-ohřev hliníkové desky, 2.-foukání teplého vzduchu, 3.ohřev hliníkové desky i foukání teplého vzduch

**POUŽITÍ:** Souběžně s tímto návodem prosím sledujete obrázky v originálním návodu. Po vybalení zkontrolujte kompletnost přístroje. Zapojte přístroj do napájení odpovídající elektrické sítě a přístroje j připraven k použití. Posuňte přepínač z polohy vypnuto do polohy 1 a červená LED se rozsvítí. „1“ Hliníkový hřeben se zahřívá PTC ohřívačem a povrchová teplota hliníkové desky dosahují nejvyšší teploty kolem 230 stupňů. „2“ Horký vzduch bude vyfukován. V tuto chvíli je výkon 300W a maximální teplota výstupu vzduchu je asi 70 stupňů. „3“ Hliníkový hřeben se zahřívá pomocí PTC ohřívače, bude také foukat horký vzduch. V této době nejvyšší příkon je 350W a povrchová teplota hliníkové desky je 180 stupňů. Vlasy pročesávejte postupně od konečků a postupujte stále výše k hlavě. Nikdy s hřebenem nezůstávejte déle na jednom místě, mohlo by tak dojít k poškození vlasů. Po dokončení česání s vysoušením vlasů, posuňte přepínač do polohy „0“ a odpojte přístroj ze sítě. Před uklizením nechte vychladnout.

**Údržba a čištění:** Před čištěním, vždy přístroj odpojte z elektrické sítě a počkejte na jeho vychlazení. Tělo přístroje můžete otřít vlhkou houbou nebo hadříkem. Nikdy k čištění nepoužívejte chemické nebo abrazivní prostředky, které by mohly přístroj nevratně poškodit. Přívodní kabel při jeho pokroucení narovnávejte, při ukládání neomotávejte kolem. Vyčistěte nasávací mřížku vzduchu.



Pokud přístroj přestanete používat, postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

**Návod na použitie, bezpečnostné pokyny a podmienky použitia SK.** Ďakujeme, že ste zakúpili výrobok značky Sogo. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte celý návod na použitie a starostlivo ho uschovajte. Sogou ani importér nenesie žiadnu zodpovednosť pri používaní výrobku v rozpore s návodom. Bezpečnostné pokyny: Pri rozbaľovaní ihneď znehodnoťte plastové sáčky v ktorých je výrobok zabalený. Výrobky Sogou sú určené len pre nekomerčné použitie v domácnosti. Prístroj nikdy nepoužívajte pokiaľ nie je v bezchybné m stave a je poškodený. Prístroj používajte iba na účely pre ktoré je určený. Keď je prístroj určený na napájanie z elektrickej rozvodnej siete používajte iba napätia pre prevádzku uvedené na štítku prístroja. Pripájajte ho iba k uzemnenej zásuvke alebo predlžovaciemu káblu s uzemnením. Neodporúčame používať zásuvky s viacerými vstupmi. Prístroje zásadne nepoužívajte ak máte vlhké alebo mokré ruky alebo ste bosí. Všetky časti prístroja, ktoré zabezpečujú jeho prevádzka musí byť zostavené a používané v súlade s návodom, tak, aby počas prevádzky nedošlo k ich rozpojenie ak sú opatrené krytom, potom i nim. Prístroj ani jeho súčasti nikdy neklaďte na horúci alebo mokrý podklad, neponárajte do vody pokiaľ nie je v návode uvedené inak, pri odpájaní z rozvodnej siete nikdy neťahajte za prívodný kábel, nenechávajte visieť prívodný kábel cez okraje dole, aby nedošlo k pádu prístroja. Na to dbajte najmä pri prístrojoch, v alebo na ktorých, sa pripravujú horúce potraviny. Nikdy sa nedotýkajte častí prístroja pri ktorých je zrejmé, že sú počas prevádzky a po použití horúce alebo ich emisiami vznikajúcimi pri prevádzke prístroja. Prístroj chráňte pred teplotnými extrémami. Nedovoľte deťom, aby sa s prístrojom hrali. Žiadny prístroj Sogou nepožívajte ak sa kúpete alebo sprchujete. Prístroj nesmú používať osoby (deti) ktorých fyzické, zmyslové alebo duševné rozpoznávacie schopnosti sú nedostatočné, aby vedeli prístroj správne a bezpečne používať alebo osoby bez patričných skúseností a znalostí bez dozoru osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak je takáto osoba vopred nepoučila ako sa prístroj používa . Nikdy nemanipulujte alebo neotvárajte prístroj v priebehu prevádzky ak na to nie je určený. Prístroj nepoužívajte ak je poškodená zásuvka alebo prívodný kábel. Do prístroja nikdy neodborne nezasahujte! So všetkými opravami prístroja sa vždy obracajte na odborný servis. Technická špecifikácia prístroja je uvedená v originálnom návode.

**OPIS:**

A. Mäkký silikónový hrebeň F. Mriežka vstupu vzduchu

B. Hliníková doska G. Prívodný kábel so závesným očkom

C. Hladký hrebeň

D. Svetelná kontrolka prevádzky

E. Prepínač funkcií 0-vypnuté, 1-ohrev hliníkovej dosky, 2.-fúkanie teplého vzduchu, 3.ohrev hliníkovej dosky aj fúkanie teplého vzduch

**POUŽITIE:** Súbežne s týmto návodom prosím sledujete obrázky v originálnom návode. Po vybalení skontrolujte kompletnosť prístroja. Zapojte prístroj do napájania zodpovedajúcej elektrickej siete a prístroj j pripravený na použitie. Posuňte prepínač z polohy vypnuté do polohy 1 a červená LED sa rozsvieti. „1“ Hliníkový hrebeň sa zahrieva PTC ohrievačom a povrchová teplota hliníkovej dosky dosahujú najvyššiu teplotu okolo 230 stupňov. „2“ Horúci vzduch bude vyfukovaný. V tejto chvíli je výkon 300W a maximálna teplota výstupu vzduchu je asi 70 stupňov. „3“ Hliníkový hrebeň sa zahrieva pomocou PTC ohrievača, bude tiež fúkať horúci vzduch. V tejto dobe najvyšší príkon je 350W a povrchová teplota hliníkovej dosky je 180 stupňov. Vlasy prečesávajte postupne od končekov a postupujte stále vyššie k hlave. Nikdy s hrebeňom nezostávajte dlhšie na jednom mieste, mohlo by tak dôjsť k poškodeniu vlasov. Po dokončení česania s vysúšaním vlasov, posuňte prepínač do polohy „0“ a odpojte prístroj zo siete. Pred uprataním nechajte vychladnúť.

**Údržba a čistenie:** Pred čistením, vždy prístroj odpojte z elektrickej siete a počkajte na jeho vychladenie. Telo prístroja môžete utrieť vlhkou špongiou alebo handričkou. Nikdy na čistenie nepoužívajte chemické alebo abrazívne prostriedky, ktoré by mohli prístroj nenávratne poškodiť. Prívodný kábel pri jeho pokrútení narovnávajte, pri ukladaní neomotávajte okolo. Vyčistite nasávaciu mriežku vzduchu.



Pokiaľ prístroj prestanete používať, postarajte sa o jeho ekologickú likvidáciu. Zaistíte tak recykláciu a zdravé životné prostredie.