**YC-MS01E-B** **SHARP**

**Mikrovlnná trouba s ručním ovládáním**

|  |  |
| --- | --- |
|  | * Kapacita: 20 litrů * Mikrovlnný výkon: 800W * Úrovně mikrovlnného výkonu: 5 * Typ ovládání: Manuální * Typ dutiny: Točna * Osvětlení dutin: Ano * Snadno se čistí * Barva skříně: černá * Barva dveří: černá |

**Rychlé rozmrazení potravin.**

Ať už jde o rozmrazování, ohřívání nebo vaření, kouzelné slovo pro rychlé a jednoduché vaření je mikrovlnná trouba SHARP. Pracuje s vysokofrekvenčním elektromagnetickým vlněním, čímž oproti troubě šetří nejen čas, ale i energii. Váš spotřebič Sharp je zároveň prostorově úsporný, kompaktní a snadno se používá, takže je ideální pro každodenní použití.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | * Požadavky na napájení AC 230V ~ 50Hz * Spotřeba energie 1270 * Spotřeba energie v režimu vypnuto < 0,5 * Certifikace bezpečnostního loga CE (EMC, LVD, RoHS, ErP), * REACh/PAH/SCCP * Zástrčka CE Zástrčka * Mikrovlnný výkon (W) 800 * Provoz AC Ano |

|  |  |
| --- | --- |
|  | * Materiál dutiny/Povrchová úprava ocel/šedý lak * Velikost dutiny (Š x V x H v mm) 306 x 205 x 304 * Skleněný otočný talíř Velikost (ø mm) Průměr 255 mm * Materiál přední části/povrchová úprava Plast a sklo/lakované |

|  |  |
| --- | --- |
|  | * Barva přední části černá, černá * Způsob otevírání Tlačítko * Barva pouzdra Černá * Materiál pouzdra Mikrovlnná ocel * Úrovně mikrovlnného výkonu 5 * Osvětlení dutin Ano * Délka síťového přívodu (mm) TBA |