Čistička vzduchu Stylies Alpha

**Krátký text:** Výkonná čistička vzduchu s ultrazvukovým zvlhčovačem. Certifikace na odstraňování virových částic SARS-COV-2. Ionizace a UV-C dezinfekce vzduchu. Mobilní aplikace. Časovač.

**První čistička vzduchu na světě s certifikovaným stupněm odstraňování virových částic SARS-COV-2.**

Výkonná čistička vzduchu s funkcí zvlhčování se postará o čistý a zdravý vzduch ve velkých místnostech s plochou až 80 m2. Kromě odstranění prachu, alergenů a dalších škodlivých látek ze vzduchu podpoří i jeho osvěžení a zvlhčení.

Vícestupňová filtrace vzduchu

O kvalitní filtraci vzduchu se stará kombinovaný válcový filtr (uhlíkový + HEPA 13), který nasává vzduch ze všech stran, čímž se zvyšuje rychlost čištění.

* **omyvatelný předfiltr** – zachytává větší nečistoty, jako jsou vlasy, srst či hrubší prach
* **HEPA filtr třídy H13** – s 99,9% účinností odstraňuje z nasátého vzduchu pyly, prach, bakterie, viry, roztoče, zvířecí alergeny a spory plísní
* **aktivní uhlíkový filtr** – odfiltruje nežádoucí pachy z ovzduší, výpary a škodlivé plyny
* **UV-C lampa** – ultrafialové světlo dezinfikuje nasátý vzduch, zneškodní až 99,9 % choroboplodných zárodků, jako jsou bakterie, viry a plísně
* **ionizátor** – udržuje svěží vzduch v místnosti a zvyšuje účinek čištění

Brazilská univerzitní laboratoř CROP Biolaps potvrdila, že čistička vzduchu Stylies Alpha eliminuje až **99,9 % virových částic SARS-COV-2** z povrchu filtru působením UV světla.

Vzdálené ovládání přes mobilní aplikaci

Všechny funkce čističky můžete pohodlně ovládat také prostřednictvím mobilní aplikace **Smart Life – Smart Living**, která je zdarma dostupná pro chytré telefony s operačním systémem Android a iOS.

Další funkce a vlastnosti čističky vzduchu

* **automatický režim** – čistička reguluje rychlost ventilátoru na základě naměřené kvality vzduchu v místnosti
* regulace výkonu čištění ve 4 stupních
* barevný indikátor kvality vzduchu
* **ultrazvukový zvlhčovač** – tiché zvlhčování vzduchu, nádržka na vodu s objemem 200 ml
* indikace prázdné nádržky na vodu
* integrovaný časovač automatického vypnutí (1–12 hodin)
* indikátor výměny filtru
* dálkový ovladač
* dětský zámek

Technické parametry

**Max. vzduchový výkon (CADR):** 600 m3/h

**Ionizátor:** ano

**Časovač:** ano

**Dálkové ovládání:** ano

**Ovládání přes mobilní telefon:** ano

**Hlučnost:** 23 / 30 / 45 dB

**Příkon:** max. 68 W

**Hmotnost:** 7 kg

**Rozměry (š × h × v):** 320 × 320 × 620 mm